关键

AP连接交换机，使交换机下的设备组成一个VLAN1，WIFI信号下连接的UE IP分配方式为DHCP,下接设备组成VLAN2。配置本机一个静态IP，一连通VLAN1，且静态IP所在网段不能和DHCP一个子网（即VLAN2）。配置案例：VLAN1：192.168.3.x，子网掩码255.255.255.0，网关192.168.3.47，则将AP静态IP设为192.168.3.x，网关/192.168.3.47，DHCP池可以设成除192.168.3.0之外的，如起始IP 192.168.2.1，子网掩码255.255.255.0

